Załącznik nr1
Schemat programu funkcjonalno – użytkowego budowy garażu Remizo – Świetlicy w Kryrach, przy ul. Wyzwolenia.
1.	Ogólny opis zadania 
Celem zadania jest budowa garażu przy budynku istniejącej Remizo – Świetlicy w Kryrach przy ul. Wyzwolenia 116 zgodnie z przedstawionym opisem uszczegółowiającym zakres i wymagania. 
Dla osiągnięcia założonego celu wymagane jest:
•	wykonanie projektu budowlanego, 
•	uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
•	wybudowanie przedmiotowego garażu na działkach nr 1993/15 i 2029/15.
2.	Opis dokumentacji:
Należy wykonać projekt budowlany, o szczegółowości koniecznej dla wybudowania przedmiotowego garażu, zgodny z MPZP, wymaganiami aktualnych przepisów, w tym Ustawy Prawo Budowlane wraz z aktualnymi Warunkami Technicznymi oraz innymi przepisami prawa W razie konieczności projekt należy uzgodnić z gestorami mediów, dopełnić wszelkich koniecznych formalności i uzyskać pozwolenie na budowę. Szczególną uwagę należy poświęcić uzgodnieniu budowy z przedstawicielami Tauron z uwagi na usytuowanie projektowanego budynku pod istniejącą siecią nN oraz PSG z uwagi na konieczność uzgodnienia budowy względem przebudowanego odcinka sieci gazowej.
•	Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie koncepcji przez Zamawiającego. Zatwierdzenie koncepcji będzie stanowiło podstawę rozpoczęcia szczegółowych prac projektowych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia przedstawionej koncepcji gdy nie spełni ona oczekiwań Zamawiającego. Na tę okoliczność Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązuje się do dokonania niezbędnych modyfikacji.
•	Wykonawca dokumentacji projektowej w ramach zamówienia jest zobowiązany do złożenia dokumentacji Starostwie Powiatowym w Pszczynie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
3.	Opis założeń do budowy garażu przy budynku Remizo – Świetlicy w Kryrach przy ul. Wyzwolenia.
•	Usytuowanie - garaż:
Przedmiotowy garaż będzie usytuowany bezpośrednio przy części garażowej budynku Remizo – Świetlicy w Kryrach przy ul. Wyzwolenia 116, co zostało wskazane na załączonym szkicu zagospodarowania. Zakłada się usytuowanie garażu na działkach nr 2029/15 i 1993/15. Z uwagi na brak uregulowań prawnych odległość projektowanego garażu od istniejącego zostanie podyktowana jedynie względami konstrukcyjnymi ( koniecznością wykonania fundamentu dla konstrukcji garażu i fundamentami istniejącego budynku ) oraz uzgodnioną odległością od sieci gazowej. 
Przy projektowaniu budynku należy uwzględnić jego usytuowanie pod istniejącą linią nN, w szczególności zaprojektowanie dachu jako trudnodostępnej części budynku. 
•	Funkcja - garaż:
Budynek będzie pełnił funkcję garażu. Poza miejscem dla samochodu przestrzeń będzie wykorzystana na przechowywanie używanych do akcji sprzętów i urządzeń. Założono przestrzeń wewnętrzną o minimalnych wymiarach w świetle (szerokość x długość x wysokość) 5,50x11,00x5,00m bez dodatkowych podpór w środku. Komunikacja będzie realizowana przez segmentową bramę wjazdową, wyposażoną w dodatkowe drzwi rozwieralne. Doświetlenie będzie realizowane przez okna posiadające możliwość uchylania skrzydła z poziomu stojącego człowieka. Garaż będzie wyposażony w niezbędną wentylację grawitacyjną. Dojazd do garażu z kostki betonowej gr. 8cm na odpowiedniej podbudowie, przygotowany pod obciążenie samochodem ciężarowym zostanie objęty odrębnym opracowaniem.
•	Konstrukcja i dane materiałowe:
Fundamenty – stopy fundamentowe dla słupów + podwaliny pod ściany lub ruszt złożony z ław fundamentowych,
Konstrukcja nośna – konstrukcja stalowa ocynkowana z kształtowników walcowanych, montowana na placu budowy, mocowana do fundamentów za pomocą kotew. Dach jednospadowy, dopasowany architektonicznie do istniejącego obiektu. Ściana frontowa z attyką zakończoną poziomo.
Pokrycie dachu – płyty warstwowe dachowe z rdzeniem z pianki PUR/ PIR, o grubości min 100mm, o współczynniku U < 0,25W/m2K w kolorze ustalonym z Zamawiającym, obróbki i rynny z blachy tytan-cynk lub stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze ustalonym z Zamawiającym. Zakłada się kolorystykę wykorzystującą standardowe kolory płyt warstwowych.
Ściany – płyty warstwowe z rdzeniem z pianki PUR/ PIR z ukrytym łącznikiem, o grubości min 100mm, o współczynniku U < 0,25W/m2K w kolorze ustalonym z Zamawiającym, obróbki z blachy tytan cynk lub ocynkowanej, powlekanej w kolorze ustalonym z Zamawiającym. Zakłada się kolorystykę wykorzystującą standardowe kolory płyt warstwowych.
Posadzka – posadzka betonowa przemysłowa w technologii DST, na podbudowie przystosowanej do obciążenia samochodem ciężarowym, płyta posadzki ok 20cm, beton C20/25 zbrojony włóknami stalowymi (typu 50/1, w ilości min 15kg/m3), wykończenie trudnościeralne wraz z wymaganymi dylatacjami. Termoizolacja – styropian EPS 200 gr. 8cm. Warstwa poślizgowa – 2x folia polietylenowa. Podkład gr 15cm z betonu C8/10, warstwa piasku o Is>95, grunt rodzimy.
Brama, drzwi – brama garażowa segmentowa o wymiarach w świetle (szerokość x wysokość) 4,0 x 4,5m, z drzwiami przejściowymi o szerokości min. 90cm. Brama bez paneli doświetlających, otwierana elektrycznie i ręcznie. Brama z zabezpieczeniami antywłamaniowymi i antywyważeniowymi. Współczynnik przenikania ciepła U < 1,5W/m2K. 
Okna – 3 szt. okien uchylnych o wymiarach ~1,5x1,0m, usytuowanych na wysokości min 3,0m powyżej poziomu posadzki, wyposażonych w mechanizmy uchylania z poziomu stojącego człowieka. Okna aluminiowe, z przekładką termiczną, zabezpieczone przed włamaniem, szklenie wkładami zespolonymi z szybą P4. Współczynnik przenikania ciepła U < 1,3W/m2K. Okna wyposażyć w niezbędne parapety, zgodne z technologią wykonania budynku.
Instalacje wewnętrzne – zadanie nie obejmuje projektu i wykonania instalacji wewnętrznych, poza konieczną wentylacją i wyprowadzeniem niezbędnych przewodów elektrycznych, które pozwolą na wypróbowanie elektrycznego napędu bramy garażowej. 
Informacje dodatkowe - w sytuacji, kiedy technologia, obowiązujące przepisy, czy sztuka budowlana wskazują konieczność wykonania elementów nie wyszczególnionych w opisie, a są one konieczne do wykonania, należy je zaprojektować i wykonać. 
4.	Realizacja budowy:
•	Do rozpoczęcia budowy można przystąpić po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę,
•	Ustanowienie i zapewnienie wynagrodzenia kierownika budowy leży po stronie wykonawcy,
•	Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustanowienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
•	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynku wraz z robotami towarzyszącymi nie powinny wpływać na bieżące funkcjonowanie Remizo – Świetlicy. W razie konieczności prowadzenia prac kolidujących z działalnością obiektu należy to zgłosić Zamawiającemu i Użytkownikom przynajmniej 3 dni przed zamierzonym wykonywaniem robót,
•	Humus pozyskany na etapie wykopu rozplantować po terenie, zagęścić poprzez wałowanie i obsiać mieszanką traw,
•	Nadmiar urobku, oraz urobek niebędący humusem należy zutylizować,
•	Teren po zakończeniu należy uprzątnąć, a powstałe z winy Wykonawcy uszkodzenia należy naprawić.
•	Gwarancja na pełny zakres zadania min. 60 miesięcy
•	Po zakończeniu robót należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, w terminie umownym należy przynajmniej przedłożyć powykonawczy szkic geodezyjnych pomiarów powykonawczych wraz z potwierdzeniem złożenia operatu geodezyjnego do Starostwa Powiatowego w Pszczynie

UWAGA: ZAKRES ZADANIA NIE OBEJMUJE PROJEKTU I WYKONANIA PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I UTWARDZENIA TERENU PRZED PRZEDMIOTOWYM GARAŻEM.