Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

**WYMAGANIA TECHNICZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR | NAZWA URZĄDZENIA, WYPOSAŻENIA | WYMAGANIA |
| 1 | Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym 800x700x850 mm (+/-5%) | przeznaczona do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii gazu płynnego.  Przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii.  konfiguracja palników: 3,5+2x5+7 kW  redukcja mocy palników do (płomień oszczędnościowy gazu) ,zabezpieczenie przeciwwypływowe  dostępna w wersji gazowej G27 i G31, przeszklone drzwi piekarnika  moc piekarnika 7kW trzy poziomy prowadnic  piekarnik z funkcją kontroli wilgotności  oświetlenie komory piekarnika  regulowane nóżki  Moc gazowa : 20.5 kW  Karta gwarancyjna : Tak  Zasilanie : gaz/prąd  Moc elektryczna : 7 kW |
| 2 | Wyciskarka do warzyw i owoców 0,7 kW | model przeznaczony do pracy ciągłej, prędkość obrotów: 3000 obr/min  przeznaczona do przygotowywania świeżych soków owocowych i warzywnych , forma otworu wsadowego umożliwiająca ciągłe podawanie owoców i warzyw, obudowa silnika ze stali nierdzewnej, niski poziom hałasu, kosz ze stali nierdzewnej można wyjąć bez pomocy narzędzi do łatwego i szybkiego czyszczenia |
| 3 | Regał magazynowy półki perforowane, 900x600x1800 mm (+/-5%) | stal nierdzewna |
| 4 | Regał magazynowy półki pełne, 900x600x1800 mm , (+/-5%) | stal nierdzewna |
| 5 | Szafa magazynowa z drzwiami suwanymi 900x500x2000 mm, stal nierdzewna | stal nierdzewna |
| 6 | Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi 500x500x2000 mm , (+/-5%) | stal nierdzewna |
| 7 | Stół ze zlewem dwukomorowym, z drzwiami suwanymi, 1090x600x850 mm (+/-5%) | stal nierdzewna |
| 8 | Stół ze zlewem jednokomorowym z prawej strony z półką 800x600x850 mm (+/-5%) | stal nierdzewna |
| 9 | Stół ze zlewem jednokomorowym z prawej strony z drzwiami suwanymi 1000x700x850 mm (+/-5%) | stal nierdzewna |
| 10 | Stół przyścienny z półką 900x700x850 mm (+/-5%) | stal nierdzewna |
| 11 | Stół z basenem jednokomorowym 700x700x850 mm (+/-5%) | stal nierdzewna |
| 12 | Kloc masarski drewniany na podstawie drewnianej 400x400x110 mm (+/-5%) | wykonany z drewna bukowego, wzmocniony stalową obręczą, wysokość całkowita 850 mm |
| 13 | Naświetlacz bakteriobójczy na 30 jaj | certyfikat Państwowego Zakładu Higieny, wykonany ze stali nierdzewnej, wysuwana szuflada, pojemność: 30 jaj. |
| 14 | Bateria ścienna ze spryskiwaczem i wylewką, | bateria zlewozmywakowa stojąca, dwuotworowa ze spryskiwaczem i wylewką (montowana do ściany), 1/2''wężyki w standardzie z końcówką 1/2'' |
| 15 | Lampa owadobójcza 2x0,01 kW | zasięg 20 m |
| 16 | Świetlówka do lampy owadobójczej | Kompatybilna z lampą owadobójczą |
| 17 | Patelnia aluminiowa o średnicy 260 mm do naleśników z (+/-5%) | powłoka teflonowa |
| 18 | Gofrownica 1,6 kW, 305x440x230 mm (+/-5%) | krótki czas pieczenia gofrów po nagrzaniu urządzenia, regulacja temperatury do 300 stopni Celsjusza, żeliwne płyty grzewcze, regulowane nóżki, wyjmowana rynienka wokół płyty na pozostałości ciasta |
| 19 | Pojemnik GN 1/3 200 mm | polipropylen |
| 20 | Pojemnik GN 1/2 200 mm | polipropylen |
| 21 | Pojemnik GN 1/1 200 mm | polipropylen |
| 22 | Pojemnik GN 1/1 65 | stal nierdzewna |
| 23 | Pojemnik GN 1/1 65 perforowany | stal nierdzewna |
| 24 | pokrywa GN 1/1 | stal nierdzewna |
| 25 | krzesła do jadalni roz. 3, | siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego, powierzchnia siedziska zapewniająca właściwości antypoślizgowe, odporne na zabrudzenia i wilgoć a także na zarysowania, różne warianty kolorystyczne. Zgodne z normą PN EN 1729-1:2016-02  PN EN 1729-2:2023-10 |
| 26 | krzesła do jadalni roz. 5, | siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego, powierzchnia siedziska zapewniająca właściwości antypoślizgowe, odporne na zabrudzenia i wilgoć a także na zarysowania, różne warianty kolorystyczne. Zgodne z normą PN EN 1729-1:2016-02  PN EN 1729-2:2023-10 |