***Zał. nr 3***

|  |
| --- |
| **Zasady odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na drogach powiatowych** |

Opis standardu dla dróg zaliczanych do **IV standardu odśnieżania**

* + Zakres: Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa zlikwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.
	+ Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem IV oraz czas w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane):

a) po ustaniu opadów śniegu (dotyczy jezdni i poboczy)

* śnieg luźny może zalegać – do 8 godz.
* może występować warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu samochodów osobowych
* zaspy mogą występować do 8 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

b) od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego
w miejscach wyznaczonych:

* gołoledzi – do 8 godz.
* śliskości pośniegowej – do 10 godz.
* lodowicy – do 8 godz.