                                                                                                                                                                         Zał. 2 do Zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

dotyczy postępowania pn.: „Zakup mobilnego wozu do transportu wody pitnej (cysterna) w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

	L.P

	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ – 
należy wskazać odpowiednio 
 „TAK” lub „NIE”
skreślając niewłaściwe sformułowanie*

PROPOZYCJE WYKONAWCY
 - parametry lub informacje wymagane 
w miejscach oznaczonych
 (model, gwarancja, itp.)**

	1. 
	Spełnia polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 
	TAK/NIE*

	2. 
	Mobilny wóz do transportu wody pitnej (cysterna) fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2026.
Podać markę i model, rok produkcji.
	Marka: …….…………..……
Model: …………………………
Rok produkcji: ……………….

	3. 
	Wykonawca oświadcza, że zaoferowany mobilny wóz do transportu wody pitnej (cysterna) jest:
- fabrycznie nowy i nieużywany,
- kompletny, zmontowany, gotowy do użycia zgodnie z celem przeznaczenia,
- wolny od wad fizycznych i prawnych,
- zgodny z właściwymi normami i przepisami prawa, a w szczególności w zakresie dopuszczenia do obrotu i użytkowania,
- nie jest prototypem,
- nie został wyprodukowany przed 2026 r.,
- nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego postepowania lub zabezpieczenia, 
- nie był rejestrowany w kraju lub poza granicami RP,
- pochodzi z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

	


TAK/NIE*

	


	4. 
	Zbiornik (beczka) o poj. min 1500 l zintegrowany z homologowaną przyczepą dwuosiową o DMC max. 2800 kg
(Mobilny wóz czyli zbiornik wraz z przyczepą będzie holowany pojazdem dostawczym o DMC 3500kg i musi być do tego przystosowany)
	
Oferowana pojemność zbiornika:………….l

Oferowana DMC mobilnego wozu (zbiornik + przyczepa): ………..…….kg

	5. 
	Długość mobilnego wozu max. 4200 mm
	
Oferowana długość mobilnego wozu ………….. mm


	6. 
	Szerokość mobilnego wozu max. 2000 mm
	Oferowana szerokość mobilnego wozu ………….. mm


	7. 
	Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 1.4301
	TAK/NIE*

	8. 
	Zbiornik posiada właz o średnicy min. DN 450  wyposażony w odpowietrznik
	TAK/NIE*

	9. 
	Zbiornik wyposażony w złącze storz DN52 przeznaczone do napełniania i opróżniania cysterny
	TAK/NIE*

	10. 
	Podwozie mobilnego wozu wyposażone w:
- dwie pary podpór (przednie i tylne) 
- koło podporowe oraz urządzenie najazdowe z funkcją hamowania postojowego
	TAK/NIE*

	11. 
	Kolektor dystrybucyjny umożliwiający pobór wody
	TAK/NIE*

	12. 
	Wóz mobilny wyposażony w zaczep kulowy przeznaczony do sprzęgania z samochodem
	TAK/NIE*

	13. 
	Wóz mobilny wyposażony w dwa kliny pod koło
	TAK/NIE*

	14. 
	Szafka zabezpieczająca zamykana na klucz i wykonana ze stali nierdzewnej. Drzwiczki szafki podtrzymywane na sprężynach gazowych.
	TAK/NIE*

	

	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	

	15. 
	Jednolita GWARANCJA - min. 24 miesiące - na kompletny pod względem technicznym i funkcjonalnym wóz mobilny stanowiący przedmiot zamówienia (w tym na: podwozie wraz ze zbiornikiem, elementy mechaniczne, oraz zamontowane lub zainstalowane w mobilnym wozie w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia urządzenia i wyposażenie niezależnie od rękojmi), licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez wad;
	TAK/NIE*
- okres gwarancji został określony w formularzu oferty (zał. nr 1 do ZAPROSZENIA); sposób realizacji gwarancji – zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszym punkcie, 
w ZAPROSZENIU i w umowie (PPU)


	16. 
	Komplet dokumentacji, instrukcji obsługi, konserwacji itp. na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim, książka gwarancyjna w języku polskim, zgodnie z postanowieniami umowy.
	TAK/NIE*


	17. 
	Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu, m.in:
· Świadectwo homologacji COC wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do zarejestrowania mobilnego wozu.
	TAK/NIE*


	18. 
	W ramach realizacji zamówienia i ceny wskazanej w ofercie Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia w miejscu i w dniu odbioru pojazdu, osób wyznaczonych przez Zamawiającego, w obsłudze mobilnego wozu i urządzeń w nim zamontowanych.
	TAK/NIE*






                                        ………………..…………………….			……………………………………………..…………………….............................................
Miejscowość, data 			Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga ! :
*  	należy wskazać odpowiednio „TAK” lub „NIE” w następujący sposób:
-	jeżeli wykonawca potwierdza, że MOBILNY WÓZ będzie spełniać wszystkie „WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO” skreśla sformułowanie „NIE”, pozostawiając opis: „TAK/ NIE” 
-	jeżeli wykonawca stwierdza, że MOBILNY WÓZ nie będzie spełniać wszystkich „WYMAGAŃ MINIMALNYCH ZAMAWIAJĄCEGO” skreśla sformułowanie „TAK” pozostawiając opis: „TAK/ NIE” 

**	należy wpisać oferowane konkretne parametry lub informacje wymagane w miejscach oznaczonych, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe.  W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści ZAPROSZENIA w szczególności zał. nr 2 OPZ


Zadanie realizowane ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026


